| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| BK1 | MLX90640-BAB | 1 |  |
|  |  |  |  |
| C1, C2 | 0,1мкФ | 2 |  |
| C3 | 10мкФ | 1 |  |
| C4-C7 | 100нФ | 4 |  |
| C8 | 2,2мкФ | 1 |  |
| C9 | 4,7мкФ | 1 |  |
|  |  |  |  |
| DD1 | TP4056 | 1 |  |
| DD2 | DW01 | 1 |  |
| DD3 | STM32F401RETx | 1 |  |
| DD4 | ESP8266-12E | 1 |  |
|  |  |  |  |
| HL1, HL2 | HL\_LED | 2 |  |
|  |  |  |  |
| R1, R2 | 1кОм | 2 |  |
| R3 | 10кОм | 1 |  |
| R4 | 1кОм | 1 |  |
| R5 | 100Ом | 1 |  |
|  |  |  |  |
| SB1 | SB\_ON | 1 |  |
|  |  |  |  |
| VT1 | FS8205A | 1 |  |
|  |  |  |  |
| XS1 | microUSB | 1 |  |
| XS2 | SWD | 1 |  |